**Pitturazione d’interni con pittura traspirante idrorepellente [COLORSETTEF]**

Applicazione di pittura traspirante per interni in fase acquosa ad elevato potere coprente, altamente traspirante e con elevata idrorepellenza, a base di resine viniliche – **COLORSETTEF** – del colore prescelto dalla D.L. Pittura con resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD (spessore film 100 micron secchi) < 0,1 m secondo UNI 10795 e buona opacità < 5 gloss secondo EN 13300.

L’applicazione di effettua in due mani su pareti mai dipinte, pareti dipinte con pitture a tempera o pareti dipinte con idropitture lavabili, trattate 4-6 ore prima con adeguato primer acrilico all’acqua IMPRIMEL AC.

**COLORSETTEF** si applica a pennello o rullo con una resa indicativa pari a 10,5 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.