**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO CON FONDO PIGMENTATO SILOSSANICO [ANCORALL FOND]**

Applicazione di fondo riempitivo a base di resine silossaniche e acriliche – **ANCORALL FOND** – ad elevatissima copertura, opacità e potere mascherante; pigmentabile a mezza tinta rispetto alla finitura da sovrapplicare.

**ANCORALL FOND** è indicato come preparazione per l’applicazione di finiture colorate di natura silossanica su sistemi d’isolamento a cappotto o su muratura.

**ANCORALL FOND** si applica a pennello, rullo di lana o a spruzzo con una resa indicativa di 5-6 m2/L per mano. È consentita una diluizione fino al 10% con acqua.

L’applicazione di effettua in una o due mani in funzione dello stato del supporto. In caso di supporti sfarinanti da consolidare, applicare preventivamente una mano di fissativo acrilsilossanico ANCORALL PRIMER opportunatamente diluito.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.